***Алексеевские вести***

Официальное издание органа местного самоуправления Алексеевского сельсовета

 **№ 22 от 18.10.2019 года**

**ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2019 с. Алексеевка № 21-п

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения МО Алексеевский сельсовет и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Алексеевский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [нормативы](#P39) финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Алексеевский сельсовет (текущих ценах)

896,9 тыс. рублей/км - на содержание;

4681,1 тыс. рублей/км - на ремонт;

12238,6 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.

2. Утвердить [правила](#P66) расчета размера ассигнований бюджета МО Алексеевский сельсовет на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Алексеевский сельсовет согласно приложению.

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 4. Опубликовать постановление в газете «Алексеевские вести» и на «Официальном интернет - сайте администрации Алексеевского сельсовета» (Alekseevka.bdu.su).

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава сельсовета М.В. Романченко

Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования МО Алексеевский сельсовет

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета района, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования МО Алексеевский сельсовет

 2. В зависимости от категории автомобильной дороги, индекса-

дефлятора на соответствующий год применительно к каждой дороге, улице

определяются приведенные нормативы Н (приведенный норматив капитального ремонта), Н (приведенный норматив ремонта),Н(приведенный норматив содержания) рассчитываемые по формуле:

 Н = Н x К x К ,

 прив. уст. деф. кат.

где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Установленный норматив финансовых затрат определяется как произведение:

- норматива денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения V категории , утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" 806 тыс. рублей/км - на содержание;

4738 тыс. рублей/км - на ремонт;

12008 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт;

- территориального коэффициента, принадлежащего Сибирскому округу (капитальный ремонт – 0,98, ремонт-0,95, содержание – 1,07), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";

 К - сводный индекс потребительских цен на год планирования (при

 деф.

расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы) разработанный и утвержденный Федеральной службой государственной статистики для прогноза социально-экономического развития и учитываемого при формировании бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период,;

 К - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ на

 кат

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог по

соответствующим категориям согласно таблице 1.

 Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Категория автомобильных дорог   |
|  |  |  |  |
|  I А  |  IБ  |  IВ  |  I1  |  III IV V |
|  Капитальный ремонт  |  10,52 |  9,97 |  9,84 |  5,58 |  3,58 2,49 1 |
| Ремонт  |  9,98 |  9,58 |  9,51 |  5,54 |  3,59 2,6 1 |
| содержание  |  5,94 |  5,68 |  5,32 |  2,55 |  1,51 1,15 1 |

Примечание. Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и улиц по соответствующим категориям, приняты на основании Правил расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при определении размера ассигнований из федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658

3. Определение размера ассигнований из районного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района осуществляется по формулам:

 а) А = Н x L ,

 кап. рем. прив. кап. рем. кап. рем.

 где:

 А - размер ассигнований из районного бюджета на выполнение

 кап. рем.

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог категории

(тыс. руб.);

 Н - приведенный норматив денежных затрат на работы по

прив. кап. рем.

капитальному ремонту автомобильных дорог и улиц каждой категории (тыс.рублей/км);

 L - расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц каждой

 кап. рем.

категории, подлежащих капитальному ремонту, на год планирования (км);

 б) А = Н x L ,

 рем. прив. рем. рем.

 где:

 А - размер ассигнований из районного бюджета на выполнение работ

 рем.

по ремонту автомобильных дорог и улиц каждой категории (тыс. руб.);

 Н - приведенный норматив денежных затрат на работы по

 прив. рем.

ремонту автомобильных дорог и улиц каждой категории (тыс. рублей/км);

 L - расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц каждой

 рем.

категории, подлежащих ремонту, на год планирования (км).

Общая потребность в ассигнованиях из районного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог и улиц.

4. Расчет размера ассигнований из районного бюджета на содержание автомобильных дорог и улиц в городе Красноярске осуществляется по формуле:

 А = Н x L,

 сод. прив. сод.

 где:

 А - размер ассигнований из городского бюджета на выполнение работ

 сод.

по содержанию автомобильных дорог и улиц каждой категории (тыс. руб.);

 Н - приведенный норматив денежных затрат на работы по

 прив. сод.

содержанию автомобильных дорог и улиц каждой категории (тыс.рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог и улиц каждой категории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из районного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц по всем категориям автомобильных дорог и улиц.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из районного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах и улицах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

6. Протяженность автомобильных дорог и улиц каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

 7. Расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап рем), определяется по формуле:

 L = L / Т - L ,

 кап. рем. кап. рем. рек.

 где:

 Т - нормативный межремонтный срок работ по капитальному

 кап. рем.

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

 L - протяженность автомобильных дорог и улиц соответствующей

 рек.

категории, намеченных к реконструкции, на год планирования (км/год).

 8. Расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц соответствующей категории, подлежащих ремонту, на год планирования (L рем), определяется

по формуле:

 L = L / Т - (L + L ),

 рем. рем. рек. кап. рем.

 где:

 Т - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог

 рем.

каждой категории согласно таблице 2 (лет).

Таблица 2

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(лет)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Категория автомобильной дороги |
| I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 |
| Ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |

Примечание:

1) Межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорожных покрытий на мостовых сооружениях принимаются в соответствии со сроками ремонта дорожных покрытий на автомобильных дорогах и улицах.

 Нормативные межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и улиц приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".

|  |  |
| --- | --- |
| Газета «Алексеевские вести»Учредитель: Алексеевский сельский Совет депутатов Тираж 50 экз. | Отпечатано в администрации Алексеевского сельсовета с. Алексеевка, ул. Советская, 49, тел. 78-2-49 18.10.2019г. |